全国计算机一级考试试题 MS-Office

(历年真题选择题-共19套)

第一套

1.第二代电子计算机使用的元件是

A)晶体管

B)电子管

C)中、小规模集成电路

D)大规模和超大规模集成电路

(2)除了计算机模拟之外，另一种重要的计算机教学辅助手段是

A)计算机录像

B)计算机动画

C)计算机模拟

D)计算机演示

(3)计算机集成制造系统是

A)CAD

B)CAM

C)CIMS

D)MIPS

(4)十进制数 215 用二进制数表示是

A)1100001

B)1101001

C)0011001

(5)十六进制数 34B 对应的十进制数是

A)1234

B)843

C)768

D)333

(6)二进制数 0111110 转换成十六进制数是

A)3F

B)DD

C)4A

D)3E

(7)在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以

\_\_\_\_\_\_形式进行的。

A、十进制码

B、二进制码

C、八进制码

D、十六进制码

(8)二进制数 1234 对应的十进制数是

A)16

B)26

C)34

D)25

(9)一汉字的机内码是 B0A1H，那么它的国标码是

A)3121H

B)3021H

C)2131H

D)2130H

(10)计算机内部采用二进制表示数据信息，二进制主要优点是

A)容易实现

B)方便记忆

C)书写简单

D)符合使用的习惯

(11)国际上对计算机进行分类的依据是

A)计算机的型号

B)计算机的速度

C)计算机的性能

D)计算机生产厂家

(12)在微型计算机中，应用最普遍的字符编码是

A)ASCII码

B)BCD码

C)汉字编码

D)补码

(13)字母 "Q"的 ASCII码值是十进制数

A)75

B)81

C)97

D)134

(14)下列字符中，其 ASCII码值最大的是

A)S

B)6

C)T

D)w

(15)ASCII码共有多少个字符

A)126

B)127

C)128

D)129

(16)以下是冯诺依曼体系结构计算机的基本思想之一的是

A)计算精度高

B)存储程序控制

C)处理速度快

D)可靠性高

(17)输入 / 输出设备必须通过 I/O 接口电路才能连接

A)地址总线

B)数据总线

C)控制总线

D)系统总线

(18)专门为学习目的而设计的软件是

A)工具软件

B)应用软件

C)系统软件

D)目标程序

(19)在计算机内部能够直接执行的程序语言是

A)数据库语言

B)高级语言

C)机器语言

D)汇编语言

(20)I/O 接口位于什么之间

A)主机和 I/O 设备

B)主机和主存

C)CPU和主存

D)总线和 I/O 设备

#### 第二套

1).计算机之所以能按人们的意志自动进行工作，最直接的原因是因为采用了

A)二进制数制

B)高速电子元件

C)存储程序控制

D)程序设计语言

2).微型计算机主机的主要组成部分是

A)运算器和控制器

B)CPU和内存储器

C)CPU和硬盘存储器

D)CPU、内存储器和硬盘

3).一个完整的计算机系统应该包括

A)主机、键盘和显示器

B)硬件系统和软件系统

C)主机和它的外部设备

D)系统软件和应用软件

4).计算机软件系统包括

A)系统软件和应用软件

B)编译系统和应用系统

C)数据库管理系统和数据库

D)程序、相应的数据和文档

5).微型计算机中，控制器的基本功能是

A)进行算术和逻辑运算

B)存储各种控制信息

C)保持各种控制状态

D)控制计算机各部件协调一致地工作

6).计算机操作系统的作用是

A)管理计算机系统的全部软、硬件资源，合理组织计算机的工作流程，以达到充分发挥计算机资源的效率，为

用户提供使用计算机的友好界面

B)对用户存储的文件进行管理，方便用户

C)执行用户键入的各类命令

D)为汉字操作系统提供运行的基础

7).计算机的硬件主要包括：中央处理器 (CPU)、存储器、输出设备和

A)键盘

B)鼠标C)输入设备

D)显示器

8).下列各组设备中，完全属于外部设备的一组是

A)内存储器、磁盘和打印机

B)CPU、软盘驱动器和RAM

C)CPU、显示器和键盘

D)硬盘、软盘驱动器、键盘

9).五笔字型输入法属于

A)音码输入法

B)形码输入法

C)音形结合的输入法

D)联想输入法

10).一个 GB2312 编码字符集中的汉字的机内码长度是

A)32 位

B)24 位

C)16 位

D)8 位

11).RAM 的特点是

A)断电后，存储在其内的数据将会丢失

B)存储在其内的数据将永久保存

C)用户只能读出数据，但不能随机写入数据

D)容量大但存取速度慢

12).计算机存储器中，组成一个字节的二进制位数是

A)4

B)8

C)16

D)32

13).微型计算机硬件系统中最核心的部件是

A)硬盘

B)I/Q 设备

C)内存储器

D)CPU

14).无符号二进制整数

10111 转换成十进制整数，其值是

A)17 B)19 C)21 D)23

15).一条计算机指令中，通常应包含

A)数据和字符

B)操作码和操作数

C)运算符和数据

D)被运算数和结果

16).KB(千字节 )是度量存储器容量大小的常用单位之一，

1KB 实际等于

A)1000 个字节

B)1024 个字节

C)1000 个二进位

D)1024 个字

17）.计算机病毒破坏的主要对象是

A)磁盘片

B)磁盘驱动器

C)CPU

D)程序和数据

18).下列叙述中，正确的是

A)CPU能直接读取硬盘上的数据

B)CPU能直接存取内存储器中的数据

C)CPU由存储器和控制器组成

D)CPU主要用来存储程序和数据

19).在计算机技术指标中，MIPS用来描述计算机的

A)运算速度

B)时钟主频

C)存储容量

D)字长

20).局域网的英文缩写是

A)WAN B)LAN

C)MAN D)Internet

#### 第三套

1).随机存取存储器 (RAM)的最大特点是

A)存储量极大，属于海量存储器

B)存储在其中的信息可以永久保存

C)一旦断电，存储在其上的信息将全部消失，且无法恢复

D)计算机中，只用来存储数据的

2).下列关于计算机病毒的说法中，正确的是

A)计算机病毒是对计算机操作人员身体有害的生物病毒

B)计算机病毒将造成计算机的永久性物理损害

C)计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的，破坏计算机程序和数据的小程序

D)计算机病毒是一种感染在

CPU中的微生物病毒

3).运算器 (ALU)的功能是

A)只能进行逻辑运算

B)对数据进行算术运算或逻辑运算

C)只能进行算术运算

D)做初等函数的计算

4).把硬盘上的数据传送到计算机内存中去的操作称为

A)读盘

B)写盘

C)输出

D)存盘

5).关于世界上第一台电子计算机

ENIAC的叙述中，错误的是

A)ENIAC是 1946 年美国诞生的

B)它主要采用电子管和继电器

C)它是首次采用存储程序和程序控制自动工作的电子计算机

D)研制它的主要目的是用来计算弹道

6).下列各组软件中，全部属于应用软件的一组是

A)Windows2000 ，WPSOffice2003，Word2000 B)Unix， VisualFoxPro，AutoCAD

C)MS-DOS，用友财务软件，学籍管理系统

D)Word2000，Excel2000，金山词霸

7).无符号二进制整数

00110011 转换成十进制整数是

A)48

B)49

C)51

D)53

8).如果在一个非零无符号二进制整数后添加一个

0，则此数的值为原数的

A)1/4

B)1/2

C)2 倍

D)4 倍

9).十进制整数 75 转换成无符号二进制整数是

A)01000111

B)01001011

C)01011101

D)01010001

10).计算机网络的目标是实现

A)数据处理

B)文献检索

C)资源共享和信息传输

D)信息传输

11).组成微型计算机主机的硬件除

CPU外，还有

A)RAM

B)RAM、ROM 和硬盘

C)RAM 和 ROM

D)硬盘和显示器

12).一个字长为 7 位的无符号二进制整数能表示的十进制数值范围是

A)0～256

B)0～255

C)0～128

D)0～127

13).汉字的区位码是由一个汉字在国标码表中的行号

(即区号 )和列号 (即位号 )组成。正确的区号、位号的范围是

A)区号 1-95，位号 1-95

B)区号 1-94，位号 1-94

C)区号 0-94，位号 0-94

D)区号 0-95，位号 0-95

14).操作系统是计算机的软件系统中

A)最常用的应用软件

B)最核心的系统软件

C)最通用的专用软件

D)最流行的通用软件

15).下列度量单位中，用来度量计算机网络数据传输速率

(比特率 )的是

A)MB/s

B)MIPS

C)GHz

D)Mbps 16).一个汉字的机内码与国标码之间的差别是

A)前者各字节的最高二进制位的值均为

1，而后者均为 0

B)前者各字节的最高二进制位的值均为

0，而后者均为 1

C)前者各字节的最高二进制位的值各为

1，0，而后者为 0，1

D)前者各字节的最高二进制位的值各为

0，1，而后者为 1、0

17).一个计算机操作系统通常应具有的功能模块是

A)CPU的管理、显示器管理、键盘管理、打印机和鼠标器管理等五大功能

B)硬盘管理、软盘驱动器管理、

CPU的管理、显示器管理和键盘管理等五大功能

C)处理器 (CPU)管理、存储管理、文件管理、输入

/输出管理和任务管理五大功能

D)计算机启动、打印、显示、文件存取和关机等五大功能

18).KB(千字节 )是度量存储器容量大小的常用单位之一，

1KB 等于

A)1000 个字节

B)1024 个字节

C)1000 个二进位

D)1024 个字

19).在下列字符中，其

ASCII码值最大的一个是

A)空格字符

B)9

C)Z

D)a

20).在标准 ASCII码表中，已知英文字母 A 的 ASCII码是 01000001，英文字母 D 的 ASCII码是

A)01000011

B)01000100

C)01000101

D)01000110"

#### 第四套

1).微型计算机的硬件系统中最核心的部件是

A)内存储器

B)输入输出设备

C)CPU

D)硬盘

2).Internet 实现了分布在世界各地的各类网络的互联，其最基础和核心的协议是

A)HTTP

B)HTML

C)TCP/IP

D)FTP

3).计算机网络最突出的优点是

A)资源共享和快速传输信息

B)高精度计算

C)运算速度快

D)存储容量大

4).根据汉字国标码

GB2312-80 的规定，一级常用汉字数是

A)3477 个

B)3575 个

C)3755 个

D)7445 个

5).十进制整数 101 转换成无符号二进制整数是A)00110101

B)01101011

C)01100101

D)00101011

6).在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令所采用的形式是

A)十进制码

B)二进制码

C)八进制码

D)十六进制码

7).世界上第一台计算机是

1946 年在美国研制成功的，其英文缩写名为

A)EDSAC

B)ENIAC

C)EDVAC

D)UNIVC-I

8).计算机的存储器中，组成一个字节

(Byte)的二进制位 (bit)个数是

A)4

B)8

C)16

D)32

9).微机上广泛使用的

Windows2000 是

A)单用户多任务操作系统

B)多用户多任务操作系统

C)实时操作系统

D)多用户分时操作系统

10).如果在一个非零无符号二进制整数之后添加

2 个 0，则此数的值为原数的

A)4 倍

B)2 倍

C)1/2

D)1/4

11).下列度量单位中，用来度量计算机运算速度的是

A)MB/s

B)MIPS

C)GHz

D)MB

12).一个完整的计算机系统应该包括

A)主机、键盘和显示器

B)硬件系统和软件系统

C)主机和它的外部设备

D)系统软件和应用软件

13).英寸软盘片片角上有一带黑色滑块的小方口，当小方口被关闭

(不透光 )时，盘片所处的状态是

A)只读 (写保护 )

B)可读可写

C)禁止读和写

D)只写禁读

A)119

B)121

C)127

D)129 15).下列各存储器中，存取速度最快的一种是

A)Cache

B)动态 RAM[DRAM]

C)CD-ROM

D)硬盘

16).操作系统中的文件管理系统为用户提供的功能是

A)按文件作者存取文件

B)按文件名管理文件

C)按文件创建日期存取文件

D)按文件大小存取文件

17).标准 ASCII码字符集有 128 个不同的字符代码，它所使用的二进制位数是

A)6

B)7

C)8

D)16

18).下列各组软件中，全部属于系统软件的一组是

A)程序语言处理程序、操作系统、数据管理系统

B)文字处理程序、编辑程序、操作系统

C)财务处理软件、金融软件、网络系统

D)WPSOffice2003、Excel2000、 Windows98

19).存储一个 48×48点的汉字字形码需要的字节个数是

A)384

B)288

C)256

D)144

20).在标准 ASCII码表中，已知英文字母

D 的 ASCII码是 01000100，英文字母 B 的 ASCII码是

A)01000001

B)01000010

C)01000011

D)01000000

##### 第五套

1).一个字长为 6 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是

A)0-64

B)1-64

C)1-63

D)0-63

2).构成 CPU的主要部件是

A)内存和控制器

B)内存、控制器和运算器

C)高速缓存和运算器

D)控制器和运算器

3).世界上公认的第一台电子计算机诞生的年代是

A)1943

B)1946

C)1950

D)1951

4).下列设备中，可以作为微机的输入设备的是A)打印机

B)显示器

C)鼠标器

D)绘图仪

5).在下列字符中，其

ASCII码值最大的一个是

A)9

B)Z

C)d

D)X

6).若已知一个汉字的国标码是

5E38H，则其内码是

A)DEB8H

B)DE38H

C)5EB8H

D)7E58H

7).操作系统对磁盘进行读

/ 写操作的单位是

A)磁道

B)字节

C)扇区

D)KB

8).下列关于计算机病毒的叙述中，正确的是

A)反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒

B)计算机病毒是一种被破坏了的程序

C)反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能

D)感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

9).假设某台计算机内存储器的容量为

1KB，其最后一个字节的地址是

A)1023H

B)1024H

C)0400H

D)03FFH

10).一个汉字的国标码需用

2 字节存储，其每个字节的最高二进制位的值分别为

A)0，0

B)1，0

C)0，1

D)1，1

11).用来存储当前正在运行的应用程序的存储器是

A)内存

B)硬盘

C)软盘

D)CD-ROM

12).下列设备组中，完全属于计算机输出设备的一组是

A)喷墨打印机，显示器，键盘

B)激光打印机，键盘，鼠标器

C)键盘，鼠标器，扫描仪

D)打印机，绘图仪，显示器

13).把内存中数据传送到计算机的硬盘上去的操作称为

A)显示

B)写盘

C)输入D)读盘

14).组成微型机主机的部件是

A)CPU、内存和硬盘

B)CPU、内存、显示器和键盘

C)CPU和内存储器

D)CPU、内存、硬盘、显示器和键盘套

15).计算机网络分局域网、城域网和广域网，属于局域网的是

A)ChinaDDN网

B)Novell 网

C)Chinanet 网

D)Internet

16).二进制数 10001 转换成十进制数是

A)47

B)48

C)49

D)51

17).下列各项中，非法的

Internet 的 IP 地址是

18).已知英文字母 m 的 ASCII码值为 6DH，那么字母 q 的 ASCII码值是

A)70H

B)71H

C)72H

D)6FH

19).用高级程序设计语言编写的程序，具有

A)计算机能直接执行

B)良好的可读性和可移植性

C)执行效率高但可读性差

D)依赖于具体机器，可移植性差

20).下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是

A)VisualBasic

B)FORTRAN语言

C)Pascal语言

D)汇编语言

#### 第六套

1).通常所说的微型机的主机是指

A)CPU和内存

B)CPU和硬盘

C)CPU、内存和硬盘

D)CPU、内存与 CD-ROM

2).在微机中，西文字符所采用的编码是

A)EBCDIC码

B)ASCII码

C)国标码

D)BCD码

3).下列各组软件中，全部属于应用软件的是

A)程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统

B)文字处理程序、编辑程序、

Unix 操作系统

C)财务处理软件、金融软件、

WPSOffice2003 D)Word2000、Photoshop、 Windows98

4).十进制数 75 等于二进制数

A)1001011

B)1010101

C)1001101

D)1000111

5).根据汉字国标码

GB2312-80 的规定，将汉字分为常用汉字和次常用汉字两级。次常用汉字的排列次序是按

A)偏旁部首

B)汉语拼音字母

C)笔划多少

D)使用频率多少

6).下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是

A)计算机病毒具有潜伏性

B)计算机病毒具有传染性

C)感染过计算病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D)计算机病毒是一个特殊的寄生程序

7).计算机之所以能按人们的意图自动进行工作，最直接的原因是因为采用了

A)二进制

B)高速电子元件

C)程序设计语言

D)存储程序控制

8).字符比较大小实际是比较它们的 ASCII码值，正确的比较是

A)‘A’比‘B大’

B)‘H比’‘h小’

C)‘F’比 ‘D小’

D)‘9比’‘D大’

9).英寸软盘片角上有一带黑色滑块的小方孔，当小方孔被打开透光时，其作用是使该盘片

A)只能读不能写

B)能读也能写

C)禁止读也禁止写

D)能写入但不能读出

10).已知汉字 “家”的区位码是 2850，则其国标码是

A)4870D

B)3C52H

C)9CB2H

D)A8D0H

11).用 8 位二进制位能表示的最大的无符号整数等于十进制整数

A)255

B)256

C)128

D)127

12).存储一个 24×24点的汉字字形码需要

A)32 字节

B)48 字节

C)64 字节

D)72 字节

13).下列设备组中，完全属于外部设备的一组是

A)CD-ROM驱动器， CPU，键盘，显示器B)激光打印机、键盘、软盘驱动器、鼠标器

C)内存储器、软盘驱动器、扫描仪、显示器

D)打印机、 CPU、内存储器、硬盘

14).对计算机操作系统的作用描述完整的是

A)管理计算机系统的全部软、硬件资源，合理组织计算机的工作流程，以达到充分发挥计算机资源的效率，为用户提供使用计算机的友好界面。

B)对用户存储的文件进行管理，方便用户

C)执行用户键入的各类命名

D)是为汉字操作系统提供运行的基础

15).无符号二进制整数 101001 转换成十进制整数等于

A)41

B)43

C)45

D)39

16).运算器的功能是

A)进行逻辑运算

B)进行算术运算或逻辑运算

C)进行算术运算

D)做初等函数的计算

17）组成一个完整的计算机系统应该包括

A、主机、鼠标器、键盘和显示器

B、系统软件和应用软件

C、主机、显示器、键盘和音箱等外部设备

D、硬件系统和软件系统

18).用来存储当前正在运行的应用程序和其相应数据的存储器是

A)ROM

B)硬盘

C)RAM

D)CD-ROM

19).组成计算机指令的两部分是

A)数据和字符

B)操作码和地址码

C)运算符和运算数

D)运算符和运算结果

20).第三代计算机采用的电子元件是

A)晶体管

B)中、小规模集成电路

C)大规模集成电路

D)电子管

第七套

1).操作系统的主要功能是

A)对用户的数据文件进行管理，为用户提供管理文件方便

B)对计算机的所有资源进行统一控制和管理，为用户使用计算机提供方便

C)对源程序进行编译和运行

D)对汇编语言程序进行翻译

2).计算机网络的主要目标是实现

A)数据处理

B)文献检索C)快速通信和资源共享

D)共享文件

3).组成一个完整的计算机系统应该包括

A)主机、鼠标器、键盘和显示器

B)系统软件和应用软件

C)主机、显示器、键盘和音箱等外部设备

D)硬件系统和软件系统

4).十进制数 101 转换成二进制数是

A)01101011

B)01100011

C)01100101

D)01101010

5).办公室自动化 (OA)是计算机的一大应用领域，按计算机应用的分类，它属于

A)科学计算

B)辅助设计

C)实时控制

D)数据处理

6).一个汉字的内码码长为

A)8bits

B)12bits

C)16bits

D)24bits

7).为了提高软件开发效率，开发软件时应尽量采用

A)汇编语言

B)机器语言

C)指令系统

D)高级语言

8).下列叙述中，正确的是

A)所有计算机病毒只在可执行文件中传染

B)计算机病毒主要通过读写移动存储器或

Internet 网络进行传播

C)只要把带病毒的软盘片设置成只读状态，那么此盘片上的病毒就不会因读盘而传染给另一台计算机

D)计算机病毒是由于软盘片表面不清洁而造成的

9).下列叙述中，错误的是

A)内存储器一般由

ROM 和 RAM 组成

B)RAM 中存储的数据一旦断电就全部丢失

C)CPU可以直接存取硬盘中的数据

D)存储在 ROM 中的数据断电后也不会丢失

10).从程序设计观点看，既可作为输入设备又可作为输出设备的是

A)扫描仪

B)绘图仪

C)鼠标器

D)磁盘驱动器

11).一个字长为 6 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是

A)0～64

B)0～63

C)1～64

D)1～63

12).Internet 实现了分布在世界各地的各类网络的互联，其最基础和核心的协议是A)HTTP

B)TCP/IP

C)HTML

D)FTP

13).按照数的进位制概念，下列各数中正确的八进制数是

A)8707

B)1101

C)4109

D)10BF

15).已知 a=00111000B 和 b=2FH，则两者比较的正确不等式是

A)a>b

B)a=b

C)a<B< p>

D)不能比较

16).计算机技术中，下列不是度量存储器容量的单位是

A)KB

B)MB

C)GHz

D)GB

17).Modem 是计算机通过电话线接入

Inernet 时所必需的硬件，它的功能是

A)只将数字信号转换为模拟信号

B)只将模拟信号转换为数字信号

C)为了在上网的同时能打电话

D)将模拟信号和数字信号互相转换

18).在下列字符中，其

ASCII码值最小的一个是

A)9

B)p

C)Z

D)a

19).下列说法中，正确的是

A)只要将高级程序语言编写的源程序文件

(如的扩展名更改为 .exe，则它就成为可执行文件了

B)高档计算机可以直接执行用高级程序语言编写的程序

C)源程序只有经过编译和连接后才能成为可执行程序

D)用高级程序语言编写的程序可移植性和可读性都很差

20).英寸双面高密盘片格式化后，每个磁道具有扇区数是

A)9

B)12

C)15

D)18

#### 第八套

1).一个字长为 6 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围

A)0-64

B)1-64

C)1-63

D)0-63

2).已知英文字母 m 的 ASCII码值为 6DH，那么字母 q 的 ASCII码值是

A)70H B)71H

C)72H

D)6FH

3).二进制数 110001 转换成十进制数是

A)47

B)48

C)49

D)51

4).用来存储当前正在运行的应用程序的存储器是

A)内存

B)硬盘

C)软盘

D)CD-ROM

5).世界上公认的第一台电子计算机诞生的年代是

A)1943

B)1946

C)1950

D)1951

6).若已知一汉字的国标码是

5E38H，则其内码是

A)DEB8H

B)DE38H

C)5EB8H

D)7E58H

7).下列设备组中，完全属于计算机输出设备的一组是

A)喷墨打印机，显示器，键盘

B)激光打印机、键盘、鼠标器

C)键盘、鼠标器、扫描仪

D)打印机、绘图仪、显示器

8).一个汉字的国标码需用

2 字节存储，其每个字节的最高二进制位的值分别为

A)0，0

B)1，0

C)0，1

D)1，1

9).下列各项中，非法的

Internet 的 IP 地址是

10).下列设备中，可以作为微机的输入设备的是

A)打印机

B)显示器

C)鼠标器

D)绘图仪

11).下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是

A)VisualBasic

B)FORTRAN语言

C)Pascal语言

D)汇编语言

12).下列关于计算机病毒的叙述中，正确的是

A)反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒

B)计算机病毒是一种被破坏了的程序

C)反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能D)感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

13).把内存中数据传送到计算机的硬盘上去的操作称为

A)显示

B)写盘

C)输入

D)读盘

14).操作系统对磁盘进行读

/写操作的单位是

A)磁道

B)字节

C)扇区

D)KB

15).假设某台式计算机内存储器的容量为 1KB，其最后一个字节的地址是

A)1023H

B)1024H

C)0400H

D)03FFH

16).构成 CPU的主要部件是

A)内存和控制器

B)内存、控制器和运算器

C)高速缓存和运算器

D)控制器和运算器

17).组成微型机主机的部件是

A)CPU、内存和硬盘

B)CPU、内存、显示器和键盘

C)CPU和内存储器

D)CPU、内存、硬盘、显示器和键盘套

18).在下列字符中，其

ASCII码值最大的一个是

A)9

B)Z

C)d

D)X

19).用高级程序设计语言编写的程序，具有

A)计算机能直接执行

B)良好的可读性和可移植性

C)执行效率高但可读性差

D)依赖于具体机器，可移植性差

20).计算机网络分局域网、城域网和广域网，属于局域网的是

A)ChinaDDN网

B)Novell 网

C)Chinanet 网

D)Internet

#### 第九套

1).字长是 CPU的主要性能指标之一，它表示

A)CPU一次能处理二进制数据的位数

B)最长的十进制整数的位数

C)最大的有效数字位数

D)计算结果的有效数字长度2).拥有计算机并以拨号方式接入 Internet 网的用户需要使用

A)CD-ROM

B)鼠标

C)软盘

D)Modem

3).一个完整的计算机系统应包该包含

A)主机、键盘和显示器

B)系统软件和应用软件

C)主机、外设和办公软件

D)硬件系统和软件系统

4).十进制整数 64 转换为二进制整数等于

A)1100000

B)1000000

C)1000100

D)1000010

5).现代微型计算机中所采用的电子器件是

A)电子管

B)晶体管

C)小规模集成电路

D)大规模和超大规模集成电路

6).汉字国标码 (GB2312-80).把汉字分成

A)简化字和繁体字两个等级

B)一级汉字，二级汉字和三级汉字三个等级

C)一级常用汉字，二级次常用汉字两个等级

D)常用字，次常用字，罕见字三个等级

7).在计算机指令中，规定其所执行操作功能的部分称为

A)地址码

B)源操作数

C)操作数

D)操作码

8).1KB 存储容量可以存储汉字的内码个数是

A)1024

B)512

C)256

D)约 341

9).微机的硬件系统中，最核心的部件是

A)内存储器

B)输入输出设备

C)CPU

D)硬盘

10).英寸软盘片格式化后磁道个数是

A)39

B)40

C)79

D)80

11).在所列的软件中， 1、WPSOffice2003;2、Windows2000;3 、财务管理软件 ;4、Unix;5、学籍管理系统 ;6、MS-DOS;7、

Linux;属于应用软件的有

A)1，2，3 B)1，3，5

C)1，3，5， 7 D)2，4，6，7

12).在 ASCII码表中，根据码值由小到大的排列顺序是

A)空格字符、数字符、大写英文字母、小写英文字母

B)数字符、空格字符、大写英文字母、小写英文字母

C)空格字符、数字符、小写英文字母、大写英文字母

D)数字符、大写英文字母、小写英文字母、空格字符

13).字长为 7 位的无符号二进制整数能表示的十进制整数的数值范围是

A)0~128

B)0~255

C)0~127

D)1~127

14).下列各项中，正确的电子邮箱地址是

B)TT202#

15).计算机软件分系统软件和应用软件两大类，系统软件的核心是

A)数据库管理系统

B)操作系统

C)程序语言系统

D)财务管理系统

16).组成计算机硬件系统的基本部分是

A)CPU、键盘和显示器

B)主机和输入 / 出设备

C)CPU和输入 /出设备

D)CPU、硬盘、键盘和显示器

17).下列叙述中，正确的是

A)计算机病毒只在可执行文件中传染

B)计算机病毒主要通过读 /写移动存储器或 Internet 网络进行传播

C)只要删除所有感染了病毒的文件就可以彻底消除病毒

D)计算机杀病毒软件可以查出和清除任意已知的和未知的计算机病毒

18).已知三个用不同数制表示的整数

A=00111101B，B=3CH，C=64D，则能成立的比较关系是

A)A<B<C

B)B<C<A

C)B<A<C

D)C<B<A

19).下列叙述中，错误的是

A)硬盘在主机箱内，它是主机的组成部分

B)硬盘是外部存储器之一

C)硬盘的技术指标之一是每分钟的转速 rpm

D)硬盘与 CPU之间不能直接交换数据

20).下列叙述中，正确的是

A)一个字符的标准ASCII码占一个字节的存储量，其最高位二进制总为0

B)大写英文字母的ASCII码值大于小写英文字母的ASCII码值

C)同一个英文字母 (如 A)的 ASCII码和它在汉字系统下的全角内码是相同的

D)一个字符的 ASCII码与它的内码是不同的。

#### 第十套

1).十进制数 90 转换成无符号二进制数是

A)1011010 B)1101010

C)1011110

D)1011100

2).假设某台计算机的内存储器容量为

256MB，硬盘容量为 20GB。硬盘的容量是内存容量的

A)40 倍

B)60 倍

C)80 倍

D)100 倍

3).一个字长为 8 位的无符号二进制整数能表示的十进制数值范围是

A)0-256

B)0-255

C)1-256

D)1-255

4).若已知一汉字的国标码是

5E38H，则其内码是

A)DEB8H

B)DE38H

C)5EB8H

D)7E58H

5).标准 ASCII码用 7 位二进制表示一个字符的编码，其不同的编码共有

A)127 个

B)128 个

C)256 个

D)254 个

6).根据国标 GB2312-80 的规定，总计有各类符号和一、二级汉字编码

A)7145 个

B)7445 个

C)3008 个

D)3755 个

7).运算器的主要功能是进行

A)算术运算

B)逻辑运算

C)加法运算

D)算术和逻辑运算

8).下列各存储器中，存取速度最快的是

A)CD-ROM

B)内存储器

C)软盘

D)硬盘

9).度量计算机运算速度常用的单位是

A)MIPS

B)MHz

C)MB

D)Mbps

10).已知三个字符为： a、X 和 5，按他们的 ASCII码值升序排序，结果是

A)5，a，X

B)a，5，X

C)X，a，5

D)5，X，a 11

11.一个完整的计算机系统的组成部分应该是

A)主机、键盘和显示器

B)系统软件和应用软件

C)主机和它的外部设备

D)硬件系统和软件系统

12).下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是

A)计算机病毒具有潜伏性

B)计算机病毒具有传染性

C)感染过计算病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D)计算机病毒是一个特殊的寄生程序

13).Internet 网中不同网络和不同计算机的相互通讯的基础是

A)ATM

B)TCP/IP

C)Novell

D)

14).存储计算机当前正在执行的应用程序和相应的数据的存储器是

A)硬盘

B)ROM

C)RAM

D)CD-ROM

15).下列关于世界上第一台电子计算机

ENIAC的叙述中，错误的是

A)它是 1946 年在美国诞生的

B)它主要采用电子管和继电器

C)它是首次采用存储程序控制使计算机自动工作

D)它主要用于弹道计算

16).计算机能直接识别的语言是

A)高级程序语言

B)机器语言

C)汇编语言

D)C++语言

17).在微机的配置中常看到 “2.4GHZ”字样，其中数字 “2.4GHZ”表示

A)处理器的时钟频率是 2.4GHZ

B)处理器的运算速度是 2.4GHZ

C)处理器是 Pentium4 第4代

D)处理器与内存间的数据交换速度是2.4

18).完整的计算机软件指的是

A)程序、数据与相应的文档

B)系统软件与应用软件

C)操作系统与应用软件

D)操作系统和办公软件

19).二进制数 1001001 转换成十进制数是

A)72

B)71

C)75

D)73

20).在外部设备中，扫描仪属于

A)输出设备

B)存储设备

C)输入设备

D)特殊设备

### 第十一套

1）在 ASCII码表中，根据码值由小到大的排列顺序是

A、空格字符、数字符、大写英文字母、小写英文字母

B、数字符、空格字符、大写英文字母、小写英文字母

C、空格字符、数字符、小写英文字母、大写英文字母

D、数字符、大写英文字母、小写英文字母、空格字符

2).英寸的软盘片格式化后，每个扇区的容量是

A)256B

B)512B

C)1024B

D)2048B

3).DVD-ROM 属于

A)大容量可读可写外存储器

B)大容量只读外部存储器

C)CPU直接存取的存储器

D)只读内存储器

4).计算机的技术性能指标主要是指

A)计算机所配备语言、操作系统、外部设备

B)硬盘的容量和内存的容量

C)显示器的分辨率，打印机的性能等配置

D)字长、运算速度，内 /外存容量和 CPU的时钟频率

5).下列设备组中，完全属于输入设备的一组是

A)CD-ROM驱动器，键盘，显示器

B)绘图仪，键盘，鼠标器

C)键盘，鼠标器，扫描仪

D)打印机，硬盘，条码阅读器

6).用高级程序语言编写的程序，要转换成等价的可执行程序，必须经过

A)汇编

B)编辑

C)解释

D)编译和连接

7).微机硬件系统中最核心的部件是

A)内存储器

B)输入输出设备

C)CPU

D)硬盘

8).1KB 的准确数值是

A)1024Bytes

B)1000Bytes

C)1024bits

D)1000bits

9).控制器的功能是

A)指挥、协调计算机各部件工作

B)进行算术运算和逻辑运算

C)存储数据的程序

D)控制数据的输入和输出

10).十进制数 55 转换成无符号二进制数等于

A)111111 B)110111

C)111001

D)111011

11).已知英文字母 m 的 ASCII码值为 109，那么英文字母 p 的 ASCII码值是

A)112

B)113

C)111

D)114

12).1946 年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是

A)UNIVAC-I

B)EDVAC

C)ENIAC

D)IBM650

13).下列软件中，属于应用软件的是

A)Windows2000

B)UNIX

C)Linux

D)WPSOffice2002

14).RAM 的特点是

A)海量存储器

B)存储在其中的信息可以永久保存

C)一旦断电，存储在其上的信息将全部消失，且无法恢复。

D)只用来存储数据的

15）当计算机病毒发作时，主要造成的破坏是

A、对磁盘片的物理损坏

B、对磁盘驱动器的损坏

C、对 CPU的损坏

D、对存储在硬盘上的程序、数据甚至系统的破坏

16).计算机系统软件中最核心的是

A)语言处理系统

B)操作系统

C)数据库管理系统

D)诊断程序

17).一个汉字的机内码与它的国标码之间的差是

A)2020H

B)4040H

C)8080H

D)A0A0H

18).下列关于计算机病毒的说法中，正确的是

A)计算机病毒是一种有损计算机操作人员身体健康的生物病毒

B)计算机病毒发作后，将造成计算机硬件永久性的物理损坏

C)计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的，破坏计算机程序和数据的小程序

D)计算机病毒是一种有逻辑错误的程序

19).能直接与 CPU交换信息的存储器是

A)硬盘存储器

B)CD-ROM

C)内存储器

D)软盘存储器20).下列叙述中，错误的是

A)把数据从内存传输到硬盘的操作称为写盘

B)WPSOffice2003 属于系统软件

C)把源程序转换为等价的机器语言目标程序的过程叫编译

D)计算机内部对数据的传输、存储和处理都使用二进制

### 第十二套

1).英寸软盘片角上有一带黑色滑块的小方孔，当小方孔被打开透光时，其作用是使该盘片

A)只能读不能写

B)能读也能写

C)禁止读也禁止写

D)能写入但不能读出

2).第三代计算机采用的电子元件是

A)晶体管

B)中、小规模集成电路

C)大规模集成电路

D)电子管

3).计算机之所以能按人们的意图自动进行工作，最直接的原因是因为采用了

A)二进制

B)高速电子元件

C)程序设计语言

D)存储程序控制

4).已知汉字 “家”的区位码是 2850，则其国标码是

A)4870D

B)3C52H

C)9CB2H

D)A8D0H

5).用来存储当前正在运行的应用程序和其相应数据的存储器是

A)RAM

B)硬盘

C)ROM

D)CD-ROM

6).对计算机操作系统的作用描述完整的是

A)管理计算机系统的全部软、硬件资源，合理组织计算机的工作流程，以达到充分发挥计算机资源的效率，为

用户提供使用计算机的友好界面

B)对用户存储的文件进行管理，方便用户

C)执行用户键入的各类命令

D)是为汉字操作系统提供运行的基础

7).组成计算机指令的两部分是

A)操作和字符

B)操作码和地址码

C)运算符和运算数

D)运算符和运算结果

8).在微机中，西文字符所采用的编码是

A)EBCDIC码

B)ASCII码

C)国标码

D)BCD码

9).存储一个 24×24点的汉字字形码需要

A)32 字节

B)48 字节

C)64 字节

D)72 字节

10).下列各组软件中，全部属于应用软件的是

A)程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统

B)文字处理程序、编辑程序、

Unix 操作系统

C)财务处理软件、金融软件、WPSOffice2003

D)Word2000、Photoshop、 Windows98

11).用 8 位二进制位能表示的最大的无符号整数等于十进制整数

A)255 B)256

C)128 D)127

12).下列设备组中，完全属于外部设备的一组是

A)CD-ROM驱动器， CPU，键盘，显示器

B)激光打印机，键盘，软盘驱动器，鼠标器

C)内存储器，软盘驱动器，扫描仪，显示器

D)打印机， CPU，内存储器，硬盘

A)MH

B)EDU

C)CN

D)BIT

14).无符号二进制整数 101001 转换成十进制整数等于

A)41

B)43

C)45

D)39

15).十进制数 75 等于二进制数

A)1001011

B)1010101

C)1001101

D)1000111

16).运算器的功能是

A)进行逻辑运算

B)进行算术运算或逻辑运算

C)进行算术运算

D)做初等函数的计算

17).字符比较大小实际是比较它们的 ASCII码值，正确的比较是

1. ‘A’比‘B大’ B)‘H比’‘h小’

C)‘F’比 ‘D小’ D)‘9比’‘D大’

18).根据汉字国标码 GB2312-80 的规定，将汉字分为常用汉字和次常用汉字两级。次常用汉字的排列次序是按

A)偏旁部首

B)汉语拼音字母

C)笔划多少D)使用频率多少

19).下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是

A)计算机病毒具有潜伏性

B)计算机病毒具有传染性

C)感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D)计算机病毒是一个特殊的寄生程序

20).通常所说的微型机的主机是指

A)CPU和内存

B)CPU和硬盘

C)CPU、内存和硬盘

D)CPU、内存与 CD-ROM"

### 第十三套

1).下列关于世界上第一台电子计算机

ENIAC的叙述中，错误的是

A)它是 1946 年在美国诞生的

B)它主要采用电子管和继电器

C)它是首次采用存储程序控制使计算机自动工作

D)它主要用于弹道计算

2).用来存储当前正在运行的应用程序和其相应数据的存储器是

A)RAM

B)硬盘

C)ROM

D)CD-ROM

3).计算机能直接识别的语言是

A)高级程序语言

B)机器语言

C)汇编语言

D)C++语言

4).假设某台计算机的内存容量为

256MB，硬盘容量为 20GB。硬盘容量是内存容量的

A)40 倍

B)60 倍

C)80 倍

D)100 倍

5).度量计算机运算速度常用的单位是

A)MIPS

B)MHz

C)MB

D)Mbps

6).下列各存储器中，存取速度最快的是

A)CD-ROM

B)内存储器

C)软盘

D)硬盘

7).一个字长为 8 位的无符号二进制整数能表示的十进制数值范围是

A)0-256

B)0-255

C)1-256

D)1-255 8).一个完整的计算机系统的组成部分应该是

A)主机、键盘和显示器

B)系统软件和应用软件

C)主机和它的外部设备

D)硬件系统和软件系统

9).标准 ASCII码用 7 位二进制表示一个字符的编码，其不同的编码共有

A)127 个

B)128 个

C)256 个

D)254 个

10).十进制数 90 转换成无符号二进制数是

A)1011010

B)1101010

C)1011110

D)1011100

11).在外部设备中，扫描仪属于

A)输出设备

B)存储设备

C)输入设备

D)特殊设备

12).下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是

A)计算机病毒具有潜伏性

B)计算机病毒具有传染性

C)感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D)计算机病毒是一个特殊的寄生程序

13).完整的计算机软件指的是

A)程序、数据与相应的文档

B)系统软件与应用软件

C)操作系统与应用软件

D)操作系统和办公软件

14).在微机的配置中常看到 “p2.4GHZ”字样，其中数字 “p2.4GHZ”表示

A)处理器的时钟频率是 2.4GHZ

B)处理器的运算速度是 2.4GHZ

C)处理器是 Pentium4 第4代

D)处理器与内存间的数据交换速度是 2.4GHZ

15).Internet 网中不同网络和不同计算机相互通讯的基础是

A)ATM

B)TCP/IP

C)Novell

D)

16).根据国标 GB2312-80 的规定，总计有各类符号和一、二级汉字编码

A)7145 个

B)7445 个

C)3008 个

D)3755 个

17).无符号二进制整数

1001001 转换成十进制数是

A)72

B)71 C)75

D)73

18).运算器的主要功能是进行

A)算术运算

B)逻辑运算

C)加法运算

D)算术和逻辑运算

19).已知一汉字的国际码是

5E38，其内码应是

A)DEB8

B)DE38

C)5EB8

D)7E58

20).已知三个字符为： a、X 和 5，按他们的 ASCII码值升序排序，结果是

A)5,a,X

B)a,5,X

C)X,a,5

D)5,X,a"

### 第十四套

1).二进制数 110001 转换成十进制数是

A)47

B)48

C)49

D)51

2).一个字长为 6 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是

A)0—64

B)1—64

C)1—63

D)0—63

3).构成 CPU的主要部件是

A)内存和控制器

B)内存、控制器和运算器

C)高速缓存和运算器

D)控制器和运算器

4).组成微型机主机的部件是

A)CPU、内存和硬盘。

B)CPU、内存、显示器和键盘

C)CPU和内存储器

D)CPU、内存、硬盘、显示器和键盘套

5).假设某台式计算机内存储器的容量为

1KB，其最后一个字节的地址是

A)1023H

B)1024H

C)0400H

D)03FFH

6).下列关于计算机病毒的叙述中，正确的是

A)反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒

B)计算机病毒是一种被破坏了的程序

C)反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能D)感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

7).下列各项中，非法的

Internet 的 IP 地址是

8).下列设备中，可以作为微机的输入设备的是

A)打印机

B)显示器

C)鼠标器

D)绘图仪

9).操作系统对磁盘进行读 / 写操作的单位是

A)磁道

B)字节

C)扇区

D)KB

10).下列设备组中，完全属于计算机输出设备的一组是

A)喷墨打印机，显示器，键盘

B)激光打印机，键盘，鼠标器

C)键盘，鼠标器，扫描仪

D)打印机，绘图仪，显示器

11).已知英文字母 m 的 ASCII码值为 6DH，那么字母 q 的 ASCII码值是

A)70H

B)71H

C)72H

D)6FH

12).用来存储当前正在运行的应用程序的存储器是

A)内存

B)硬盘

C)软盘

D)CD-ROM

13).下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是

A)VisualBasic

B)FORTRAN语言

C)Pascal语言

D)汇编语言

14).一个汉字的国标码需用

2 字节存储，其每个字节的最高二进制位的值分别为

A)0，0

B)1，0

C)0，1

D)1，1

15).在下列字符中，其

ASCII码值最大的一个是

A)9

B)Z

C)d

D)x

16).若已知一汉字的国标码是

5E38H，则其内码是

A)DEB8H

B)DE38H

C)5EB8H

D)7E58H

17).世界上公认的第一台电子计算机诞生的年代是A)1943

B)1946

C)1950

D)1951

18).计算机网络分局域网、城域网和广域网，属于局域网的是

A)ChinaDDN网

B)Novell 网

C)Chinanet 网

D)Internet

19).把内存中数据传送到计算机的硬盘上去的操作称为

A)显示

B)写盘

C)输入

D)读盘

20).用高级程序设计语言编写的程序，具有

A)计算机能直接执行

B)良好的可读性和可移植性

C)执行效率高但可读性差

D)依赖于具体机器，可移植性差

### 第十五套

1).无符号二进制整数 01001001 转换成十进制整数是

A)69

B)71

C)73

D)75

2).为了用 ISDN 技术实现电话拨号接入 Internet ，除了要具备一条直拨外线和一台性能合适的计算机外，另一个关键硬设备是

A)网卡

B)集线器

C)服务器

D)内置或外置调制解调器 (Modem)

3).计算机操作系统的作用是

A)统一管理计算机系统的全部资源，合理组织计算机的工作流程，以达到充分发挥计算机资源的效率 ;为用户提 供使用计算机的友好界面。

B)对用户文件进行管理，方便用户存取

C)执行用户的各类命令

D)管理各类输入 / 输出设备

4).微机中，西文字符所采用的编码是

A)EBCDIC码

B)ASCII码

C)国标码

D)BCD码

5).如果在一个非零无符号二进制整数之后添加一个

0，则此数的值为原数的

A)4 倍

B)2 倍

C)1/2

D)1/4

6).设任意一个十进制整数 D，转换成对应的无符号二进制整数为 B，那么就这两个数字的长度 (即位数 )而言， B 与 D 相比，

A)B 的数字位数一定小于 D 的数字位数

B)B 的数字位数一定大于 D 的数字位数

C)B的数字位数小于或等于 D 的数字位数

D)B 的数字位数大于或等于 D 的数字位数

7).CPU中，除了内部总线和必要的寄存器外，主要的两大部件分别是运算器和

A)控制器

B)存储器

C)Cache

D)编辑器

8).组成计算机系统的两大部分是

A)硬件系统和软件系统

B)主机和外部设备

C)系统软件和应用软件

D)输入设备和输出设备

9).操作系统是计算机系统中的

A)主要硬件

B)系统软件

C)工具软件

D)应用软件

10).已知 “装”字的拼音输入码是 “zhuang”，而“大”字的拼音输入码是 “da，”则存储它们内码分别需要的字节个数是

A)6，2

B)3，1

C)2，2

D)3，2

11).现代计算机技术中，下列不是度量存储器容量的单位是

A)KB

B)MB

C)GB

D)GHz

12).下列度量单位中，用来度量计算机内存空间大小的是

A)MB/s

B)MIPS

C)GHz

D)MB

13).英寸软盘片片角上有一带黑色滑块的小方口，当小方口被打开

(透光 )时，盘片所处的状态是

A)只读 (写保护 )

B)可读可写

C)禁止读和写

D)只写禁读

14).用来存储当前正在运行的应用程序和其相应数据的存储器是

A)RAM

B)硬盘

C)ROM

D)CD-ROM

15).根据汉字国标码

GB2312-80 的规定， 将汉子分为常用汉字

(一级 )和非常用汉字 (二级 )两级汉字， 一级常用汉字

的排列是按A)偏旁部首

B)汉语拼音字母

C)笔划多少

D)使用频率多少

16).在标准 ASCII码表中，已知英文字母

D 的 ASCII码是 01000100，英文字母 A 的 ASCII码是

A)01000001

B)01000010

C)01000011

D)01000000

17).十进制整数 100 转换成无符号二进制整数是

A)01100110

B)01101000

C)01100010

D)01100100

18).计算机能直接识别、执行的语言是

A)汇编语言

B)机器语言

C)高级程序语言

D)C++语言

19).世界上第一台电子计算机

ENIAC是在美国研制成功的，其诞生的年份是

A)1943

B)1946

C)1949

D)1950

20).传播计算机病毒的两大可能途径之一是

A)通过键盘输入数据时传入

B)通过电源线传播

C)通过使用表面不清洁的软盘片

D)通过 Internet 网络传播 "

### 第十六套

1).UPS的中文译名是

A)稳压电源

B)不间断电源

C)高能电源

D)调压电源

2).下列叙述中，正确的是

A)所有计算机病毒只在可执行文件中传染

B)计算机病毒可通过读写移动存储器或

Internet 网络进行传播

C)只要把带毒软盘片设置成只读状态，那么此盘片上的病毒就不会因读盘而传染给另一台计算机

D)计算机病毒是由于软盘片表面不清洁而造成的

3).下列关于磁道的说法中，正确的是

A)盘面上的磁道是一组同心圆

B)由于第一磁道的周长不同，所以每一磁道的存储容量也不同

C)盘面上的磁道是一条阿基米德螺线

D)磁道的编号是最内圈为

0，并次序由内向外逐渐增大，最外圈的编号最大

4).影响一台计算机性能的关键部件是

A)CD-ROM B)硬盘

C)CPU

D)显示器

5).下列叙述中，正确的是

A)内存中存放的是当前正在执行的应用程序和所需的数据

B)内存中存放的是当前暂时不用的程序和数据

C)外存中存放的是当前正在执行的程序和所需的数据

D)内存中只能存放指令

6).下列编码中，属于正确的汉字内码的是

A)5EF6H

B)FB67H

C)A3B3H

D)C97DH

7).CPU主要技术性能指标有

A)字长、运算速度和时钟主频

B)可靠性和精度

C)耗电量和效率

D)冷却效率

8).已知英文字母 m 的 ASCII码值为 6DH，那么 ASCII码值为 70H 的英文字母是

A)P

B)Q

C)p

D)j

9).下列叙述中，正确的是

A)C++是高级程序设计语言的一种

B)用 C++程序设计语言编写的程序可以直接在机器上运行

C)当代最先进的计算机可以直接识别、执行任何语言编写的程序

D)机器语言和汇编语言是一种语言的不同名称

10).下列各指标中，数据通信系统的主要技术指标之一的是

A)误码率

B)重码率

C)分辩率

D)频率

11).计算机的硬件主要包括：中央处理器

(CPU)、存储器、输出设备和

A)键盘

B)鼠标

C)输入设备

D)显示器

12).5 位二进制无符号数最大能表示的十进制整数是

A)64

B)63

C)32

D)31

13).下列叙述中，错误的是

A)计算机硬件主要包括：主机、键盘、显示器、鼠标器和打印机五大部件

B)计算机软件分系统软件和应用软件两大类

C)CPU主要由运算器和控制器组成

D)内存储器中存储当前正在执行的程序和处理的数据14).在计算机中，信息的最小单位是

A)bit

B)Byte

C)Word

D)DoubleWord

15).当电源关闭后，下列关于存储器的说法中，正确的是

A)存储在 RAM 中的数据不会丢失

B)存储在 ROM 中的数据不会丢失

C)存储在软盘中的数据会全部丢失

D)存储在硬盘中的数据会丢失

16).目前，打印质量最好的打印机是

A)针式打印机

B)点阵打印机

C)喷墨打印机

D)激光打印机

17).下列用户 XUEJY的电子邮件地址中，正确的是

B)

C)XUEJY#

18).十进制数 60 转换成二进制数是

A)0111010

B)0111110

C)0111100

D)0111101

19).在下列字符中，其

ASCII码值最小的一个是

A)空格字符

B)0

C)A

D)a

20).一个汉字的机内码与国标码之间的差别是

A)前者各字节的最高二进制位的值均为 1，而后者均为 0

B)前者各字节的最高二进制位的值均为 0，而后者均为 1

C)前者各字节的最高二进制位的值各为 1、0，而后者为 0、1

D)前者各字节的最高二进制位的值各为 0、1，而后者为 1、0"

### 第十七套

1).目前市售的 USBFLASHDISK(俗称优盘 )是一种

A)输出设备

B)输入设备

C)存储设备

D)显示设备

2).办公室自动化 (OA)是计算机的一项应用，按计算机应用的分类，它属于

A)科学计算

B)辅助设备

C)实时控制

D)信息处理

3).下列设备组中，完全属于输出设备的一组是

A)喷墨打印机，显示器，键盘

B)激光打印机，键盘，鼠标器C)键盘，鼠标器，扫描仪

D)打印机，绘图仪，显示器

4).以下说法中，正确的一条是

A)域名服务器 (DNS)中存放 Internet 主机的 IP 地址

B)域名服务器 (DNS)中存放 Internet 主机的域名

C)域名服务器 (DNS)中存放 Internet 主机域名与 IP 地址的对照表

D)域名服务器 (DNS)中存放 Internet 主机的电子邮箱的地址

5).下列关于软件的叙述中，错误的是

A)计算机软件系统由程序和相应的文档资料组成

B)Windows 操作系统是最常用的系统软件之一

C)Word2000 就是应用软件之一

D)软件具有知识产权，不可以随便复制使用的

6).下列计算机技术词汇的英文缩写和中文名字对照中，错误的是

A)CPU——中央处理器

B)ALU——算术逻辑部件

C)CU——控制部件

D)OS——输出服务

7).用高级程序设计语言编写的程序

A)计算机能直接执行

B)可读性和可移植性好

C)可读性差但执行效率高

D)依赖于具体机器，不可移植

8).下列叙述中，正确的一条是

A)Word 文档不会带计算机病毒

B)计算机病毒具有自我复制的能力，能迅速扩散到其他程序上

C)清除计算机病毒的最简单办法是删除所有感染了病毒的文件

D)计算机杀病毒软件可以查出和清除任何已知或未知的病毒

9).计算机操作系统通常具有的五大功能是

A)CPU管理、显示器管理、键盘管理、打印机管理和鼠标器管理

B)硬盘管理、软盘驱动器管理、

CPU管理、显示器管理和键盘管理

C)处理器 (CPU)管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理

D)启动、打印、显示、文件存取和关机

10).存储一个 32×32点的汉字字形码需用的字节数是

A)256

B)128

C)72

D)16

11).计算机的系统总线是计算机各部件间传递信息的公共通道，它分

A)数据总线和控制总线

B)地址总线和数据总线

C)数据总线、控制总线和地址总线

D)地址总线和控制总线

12).计算机存储器中，组成一个字节的二进制位数是

A)4bits

B)8bits

C)16bits

D)32bits

13）.下列关于因特网上收 / 发电子邮件优点的描述中，错误的是

A)不受时间和地域的限制，只要能接入因特网，就能收发电子邮件

B)方便、快速

C)费用低廉

D)收件人必须在原电子邮箱申请地接收电子邮件

14).十进制数 57 转换成无符号二进制整数是

A)0111001

B)0110101

C)0110011

D)0110111

15).无符号二进制整数

1011010 转换成十进制数是

A)88

B)90

C)92

D)93

16).目前，度量中央处理器

CPU时钟频率的单位是

A)MIPS

B)GHz

C)GB

D)Mbps

17）下列的英文缩写和中文名字的对照中，正确的一个是

A、URL--用户报表清单

B、CAD--计算机辅助设计

C、USB--不间断电源

D、RAM--只读存储器

18).在标准 ASCII码表中，已知英文字母的

K 的十进制码值是

75，英文字母 k 的十进制码值是

A)107

B)101

C)105

D)106

19).下列叙述中，正确的是

A)把数据从硬盘上传送到内存的操作称为输出

B)WPSOffice2003 是一个国产的系统软件

C)扫描仪属于输出设备

D)将高级语言编写的源程序转换为机器语言程序的程序叫编译程序

20).一个汉字的内码长度为

2 个字节，其每个字节的最高二进制位的值依次分别是

A)0，0

B)0，1

C)1，0

D)1，1"

### 第十八套

1).下列说法中，正确的是

A)同一个汉字的输入码的长度随输入方法不同而不同

B)一个汉字的机内码与它的国标码是相同的，且均为

2 字节

C)不同汉字的机内码的长度是不相同的

D)同一汉字用不同的输入法输入时，其机内码是不相同的

2).磁盘的存取单位是

A)柱面

B)磁道C)扇区

D)字节

3).无符号二进制整数

1000010 转换成十进制数是

A)62

B)64

C)66

D)68

4).下列叙述中，错误的是

A)内存储器 RAM 中主要存储当前正在运行的程序和数据

B)高速缓冲存储器 (Cache)一般采用 DRAM 构成

C)外部存储器 (如硬盘 )用来存储必须永久保存的程序和数据

D)存储在 RAM 中的信息会因断电而全部丢失

5).十进制数 121 转换成无符号二进制整数是

A)1111001

B)111001

C)1001111

D)100111

6).1GB 的准确值是

A)1024×1024Bytes

B)1024KB

C)1024MB

D)1000×1000KB

7).在微机系统中，麦克风属于

A)输入设备

B)输出设备

C)放大设备

D)播放设备

8).在现代的 CPU芯片中又集成了高速缓冲存储器

(Cache)，其作用是

A)扩大内存储器的容量

B)解决 CPU与 RAM 之间的速度不匹配问题

C)解决 CPU与打印机的速度不匹配问题

D)保存当前的状态信息

9).标准的 ASCII码用 7 位二进制位表示，可表示不同的编码个数是

A)127

B)128

C)255

D)256

10).一个汉字的机内码与它的国标码之间的差是

A)2020H

B)4040H

C)8080H

D)A0A0H

11).计算机能直接识别、执行的语言是

A)汇编语言

B)机器语言

C)高级程序语言

D)C语言

12).按操作系统的分类， UNIX 操作系统是A)批处理操作系统

B)实时操作系统

C)分时操作系统

D)单用户操作系统

13).在因特网上，一台计算机可以作为另一台主机的远程终端，使用该主机的资源，该项服务称为

A)Telnet

B)BBS

C)FTP

D)WWW

14).下列关于电子邮件的叙述中，正确的是

A)如果收件人的计算机没有打开时，发件人发来的电子邮件将丢失

B)如果收件人的计算机没有打开时，发件人发来的电子邮件将退回

C)如果收件人的计算机没有打开时，当收件人的计算机打开时再重发

D)发件人发来的电子邮件保存在收件人的电子邮箱中，收件人可随时接收

15).现代计算机中采用二进制数字系统是因为它

A)代码表示简短，易读

B)物理上容易表示和实现、运算规则简单、可节省设备且便于设计

C)容易阅读，不易出错

D)只有 0 和 1 两个数字符号，容易书写

16).目前， PC机中所采用的主要功能部件

(如 CPU)是

A)小规模集成电路

B)大规模集成电路

C)晶体管

D)光器件

17).下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是

A)反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒

B)计算机病毒是人为制造的、企图破坏计算机功能或计算机数据的一段小程序

C)反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能

D)计算机病毒具有传染性

18).假设某台计算机的内存容量为

256MB，硬盘容量为 40GB。硬盘容量是内存容量的

A)80 倍

B)100 倍

C)120 倍

D)160 倍

19).冯·诺依曼 (VonNeumann)型体系结构的计算机硬件系统的五大部件是

A)输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备

B)键盘和显示器、运算器、控制器、存储器和电源设备

C)输入设备、中央处理器、硬盘、存储器和输出设备

D)键盘、主机、显示器、硬盘和打印机

20).下列的英文缩写和中文名字的对照中，错误的是

A)URL——统一资源定位器

B)ISP——因特网服务提供商

C)ISDN——综合业务数字网

D)ROM——随机存取存储器 "

### 第十九套

1）当前微机上运行的 Windows 属于

A、批处理操作系统

B、单任务操作系统

C、多任务操作系统

D、分时操作系统

2).一个字符的标准

ASCII码的长度是

A)7bits

B)8bits

C)16bits

D)6bits

3).硬盘属于

A)内部存储器

B)外部存储器

C)只读存储器

D)输出设备

4).十进制数 32 转换成无符号二进制整数是

A)100000

B)100100

C)100010

D)101000

5).下列软件中，属于系统软件的是

A)C++编译程序

B)Excel2000

C)学籍管理系统

D)财务管理系统

6).无符号二进制整数

01001001 转换成十进制整数是

A)69

B)71

C)73

D)75

7).操作系统将 CPU的时间资源划分成极短的时间片，轮流分配给各终端用户，使终端用户单独分享

CPU的时间

片，有独占计算机的感觉，这种操作系统称为

A)实时操作系统

B)批处理操作系统

C)分时操作系统

D)分布式操作系统

8).计算机指令由两部分组成，它们是

A)运算符和运算数

B)操作数和结果

C)操作码和操作数

D)数据和字符

9).当计算机病毒发作时，主要造成的破坏是：

A)对磁盘片的物理损坏

B)对磁盘驱动器的损坏

C)对 CPU的损坏

D)对存储在硬盘上的程序、数据甚至系统的破坏

10).下面关于随机存取存储器

(RAM)的叙述中，正确的是

A)存储在 SRAM或 DRAM 中的数据在断电后将全部丢失且无法恢复

B)SRAM的集成度比 DRAM 高

C)DRAM 的存取速度比 SRAM快

D)DRAM 常用来做 Cache 用

11).显示器的主要技术指标之一是A)分辨率

B)亮度

C)重量

D)耗电量

12).计算机技术中，下列的英文缩写和中文名字的对照中，正确的是

A)CAD——计算机辅助制造

B)CAM——计算机辅助教育

C)CIMS——计算机集成制造系统

D)CAI——计算机辅助设计

13).区位码输入法的最大优点是

A)只用数码输入，方法简单，容易记忆

B)易记易用

C)一字一码，无重码

D)编码有规律，不易忘记

14).设任意一个十进制整数为

D，转换成二进制数为

B。根据数制的概念，下列叙述中正确的是

A)数字 B 的位数 <数字 D 的位数

B)数字 B 的位数 ≤数字 D 的位数

C)数字 B 的位数 ≥数字 D 的位数

D)数字 B 的位数 >数字 D的位数

15).微机的销售广告中 “256M/80G”中的是表示

A)CPU的运算速度为

B)CPU为 Pentium4 的代

C)CPU的时钟主频为

D)CPU与内存间的数据交换速率是

16).下面关于 USB的叙述中，错误的是

A)USB接口的尺寸比并行接口大得多

B)的数据传输率大大高于

C)USB具有热插拔与即插即用的功能

D)在 Windows2000 下，使用 USB接口连接的外部设备

(如移动硬盘、 U 盘等 )不需要驱动程序

17).用户在 ISP注册拨号入网后，其电子邮箱建在

A)用户的计算机上

B)发件人的计算机上

C)ISP的邮件服务器上

D)收件人的计算机上

18).存储一个 48×48点的汉字字形码需要的字节数是

A)384

B)144

C)256

D)288

19).世界上第一台计算机是

1946 年美国研制成功的，该计算机的英文缩写名为

A)MARK-II

B)ENIAC

C)EDSAC

D)EDVAC

20).一个完整的计算机系统就是指

A)主机、键盘、鼠标器和显示器

B)硬件系统和操作系统

C)主机和它的外部设备D)软件系统和硬件系统